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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОПЦ.В.13 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ и входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), реализуемой в ГБПОУ «ПГК».
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по учебной дисциплине ОПЦ.В.13 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы документированной процедурой «Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденной в колледже.
Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по дисциплине в форме экзамена с решением задач и выполнением тестовых заданий с использованием программного продукта «MOODL».
Экзамен проводится письменно для всей учебной группы одновременно путем выполнения тестовых заданий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на платформе MOODL и по билетам, содержащим одно практическое задание. На выполнения тестовых заданий на платформе MOODL отводится 30 минут и на подготовку практического задания по билету каждому студенту отводится не более 25 минут.
Полный комплект контрольно-оценочных средств включает теоретические вопросы, разработанные для программы «MOODL» и задачи, направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС и рабочей программе ОПЦ.В.34 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
Используемые термины и определения, сокращения 

	УД
	–
	учебная дисциплина;

	МДК 
	–
	междисциплинарный курс;

	ППССЗ
	–
	Программа подготовки специалистов среднего звена;

	КОС
	–
	контрольно-оценочные средства;

	ФГОС 
	–
	Федеральный государственный образовательный стандарт;

	ОК 
	–
	общие компетенции;

	ПК
	–
	профессиональные компетенции



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МДК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате освоения учебной дисциплины ОПЦ.В.13 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) следующими умениями и знаниями: 
- применять основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности;
- использовать средства защиты и приспособления при подготовке и осуществлении технологических процессов изготовления сварных конструкций;
- соблюдать порядок содержания средств защиты;
- осуществлять оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока;
- основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности;
- правила выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности;
- правила использования средств защиты и приспособлений при выполнении работ на сборочно-сварочном участке;
- порядок оказания первой помощи пострадавшим от действия электрического тока;
- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на сборочно-сварочном участке.

Знания и умения, формируемые в рамках ОПЦ.В.14 направлены на формирование общих и профессиональных компетенций:
	Код
	Наименование результата обучения

	ОК 1.
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

	ОК 2.
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

	ОК 3.
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

	ОК 4.
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

	ОК 5.
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;


	ОК 6.
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

	ОК 7.
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

	ОК 8.
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;.

	ОК 9.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

	ПК 1.1 – ПК3.2
	· использовать полученные знания при оказании первой помощи пострадавшим от действия электрического тока;
- использовать полученные знания при освобождении пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок.
· требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ
· использовать полученные знания при организации безопасного проведения работ.
· знать действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;
· знать назначение средств индивидуальной защиты (СИЗ);
· правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии; 
· выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны труда;
· поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда











ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
(программа «MOODL»)
ОПЦ.В.14 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
для обучающихся 2 курса группы ЭТ-21 по специальности
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
2025-2026 учебный год

Тема 1. Правила устройства электроустановок 

Вопрос №1 Начало формы
Как различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?
	
	Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью

	
	Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения

	
	Неопасные, опасные и особо опасные помещения

	
	Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения



Вопрос №2 Начало формы
Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?
	
	Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли

	
	Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов

	
	Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры

	
	Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой

	
	Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью




Вопрос №3 Начало формы
Какие помещения, согласно ПУЭ, относятсяк сырым?
	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90 %

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %




Вопрос №4 Начало формы
Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным?
	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 %

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90 %

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %



Вопрос №5 Начало формы
Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к сухим? 
	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75 %

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 %

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65 %



Вопрос №6 Начало формы
Какое цветовое и буквенное обозначение применяется дляпроводников защитного заземления, а также нулевых защитных проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ?
	
	Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов

	
	Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов

	
	Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов



Вопрос №7 Начало формы
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?
	
	Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией

	
	Подстанция, работающая на определенной территории

	
	Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией

	
	Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии



Вопрос №8 Начало формы
Что является определением понятия "Защита от прямого прикосновения"?
	
	Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции

	
	Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями

	
	Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением



Вопрос №9 Начало формы
Что является определением понятия "Защита при косвенном прикосновении"?
	
	Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции

	
	Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала

	
	Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением



Вопрос №10 Начало формы
Что является определением понятия "Заземлитель"?
	
	Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки

	
	Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления



Вопрос №11 Начало формы
Что является определением понятия "Искусственный заземлитель"?
	
	Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления



Вопрос №12 Начало формы
Что является определением понятия "Естественный заземлитель"?
	
	Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду

	
	Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления



Вопрос №13 Начало формы
Что является определением понятия "Заземление"?
	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления

	
	Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством



Вопрос №14 Начало формы
Что является определением понятия "Защитное заземление"?
	
	Заземление, выполняемое в целях электробезопасности

	
	Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством



Вопрос №15 Начало формы
Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током?
	
	Не являются

	
	Являются

	
	Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия



Вопрос №16 Начало формы
Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?
	
	Автоматическое отключение питания

	
	Защитное электрическое разделение цепей

	
	Сверхнизкое напряжение

	
	Двойная изоляция

	
	Любая из перечисленных мер защиты в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током



Вопрос №17 Начало формы
Допускается ли прохождение ВЛ по территории стадионов, учебных и детских учреждений?
	
	Не допускается

	
	Допускается

	
	Допускается при согласовании с Ростехнадзором

	
	Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации



Вопрос №18 Начало формы
Светильники с какими лампами, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется применять для аварийного освещения?
	
	С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ

	
	С лампами накаливания или люминесцентными лампами

	
	Только с люминесцентными лампами

	
	Только с ртутно-вольфрамовыми лампами



Вопрос №19 Начало формы
Какое напряжение, согласно Правилам устройства электроустановок, должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях?
	
	Напряжение не выше 50 В

	
	Напряжение не выше 110 В

	
	Напряжение не выше 220 В

	
	Напряжение не выше 127 В



Вопрос №20 Начало формы
На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение?
	
	Дежурное освещение и эвакуационное освещение

	
	Общее освещение и сигнальное освещение

	
	Освещение безопасности и эвакуационное освещение

	
	Рабочее освещение и комбинированное освещение



Вопрос №21 Начало формы
Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности?
	
	Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения

	
	Для освещение территории в нерабочее время

	
	Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом

	
	Для обеспечения освещения вне производственных помещений
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Тема 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Вопрос №1 Начало формы
Какая электроустановка считается действующей?
	
	Исправная электроустановка

	
	Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов

	
	Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации

	
	Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В



Вопрос №2 Начало формы
Что является определением понятия "Эксплуатация"?
	
	Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество

	
	Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций

	
	Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям технической документации



Вопрос №3 Начало формы
Что является определением понятия "Инструктаж целевой"?
	
	Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя

	
	Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке для членов бригады или исполнителей

	
	Указания по безопасному выполнению разовых работ, не связанных с прямыми должностными обязанностями по специальности



Вопрос №4 Начало формы
На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?
	
	На административно-технический, оперативный и ремонтный

	
	На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный

	
	На административно-технический, оперативно-ремонтный, оперативный и ремонтный

	
	На административный, ремонтный и оперативный



Вопрос №5 Начало формы
Какой персонал относится к электротехнологическому?
	
	Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок

	
	Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования

	
	Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники

	
	Персонал, который не попадает под определение электротехнического



Вопрос №6 Начало формы
В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу?
	
	От 1 до 5 смен

	
	От 2 до 4 смен

	
	От 2 до 10 смен

	
	От 2 до 14 смен



Вопрос №7 Начало формы
Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?
	
	Не реже одного раза в год

	
	Не реже одного раза в два года

	
	Не реже одного раза в три года

	
	Не реже одного раза в пять лет



Вопрос №8 Начало формы
В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?
	
	Не позднее 1 недели со дня последней проверки

	
	Не позднее 2 недель со дня последней проверки

	
	Не позднее 3 недель со дня последней проверки

	
	Не позднее 1 месяца со дня последней проверки



Вопрос №9 Начало формы
Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил?
	
	Первичная

	
	Повторная

	
	Очередная

	
	Внеочередная



Вопрос №10 Начало формы
Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?
	
	При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил

	
	По требованию органов государственного надзора и контроля

	
	При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки

	
	При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев

	
	В любом из перечисленных случаев



Вопрос №11 Начало формы
Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности?
	
	Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы

	
	Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы

	
	Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы

	
	Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний



Вопрос №12 Начало формы
Кто должен выполнять уборку помещений РУ и очистку электрооборудования? 
	
	Обученный персонал с соблюдением правил безопасности

	
	Только оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий данную установку

	
	Только ремонтный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV



Вопрос №13 Начало формы
Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? 
	
	Исполнением

	
	Знаками или окраской

	
	Принципиальных отличий нет



Вопрос №14 Начало формы
Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?
	
	Не выше 12 В

	
	Не выше 42 В

	
	Не выше 50 В

	
	Не выше 127 В



Вопрос №15 Начало формы
Кто имеет право проводить электросварочные работы?
	
	Работники, прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по безопасности труда

	
	Работники, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний по промышленной безопасности

	
	Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения


 
Вопрос №16 Начало формы
Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок?
	
	Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III

	
	Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II

	
	Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV

	
	Сами сварщики



Вопрос №17 Начало формы
Какой персонал допускается к работе с переносными электроприемниками?
	
	Прошедший обучение и проверку знаний требований охраны труда

	
	Прошедший все виды инструктажа

	
	Прошедший инструктаж по охране труда и имеющий соответствующую группу по электробезопасности

	
	Прошедший обучение по пожарной и электробезопасности


Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы

Тема 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Вопрос №1 Начало формы
На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?
	
	На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки

	
	На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения

	
	На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей

	
	На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы



Вопрос №2 Начало формы
Что должен предпринять работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты?
	
	Сообщить о неисправности начальнику цеха

	
	Сообщить о неисправности непосредственному руководителю

	
	Сообщить дежурному диспетчеру



Вопрос №3 Начало формы
Какие работники относятся к оперативному персоналу?
	
	Работники, уполномоченные субъектом электроэнергетики (потребителем электрической энергии) на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении оперативно-технологического управления, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих такому субъекту электроэнергетики (потребителю электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в установленных законодательством случаях - на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также координацию указанных действий 

	
	Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

	
	Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования

	
	Работники, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках



Вопрос №4 Начало формы
Какие работники относятся к административно-техническому персоналу?
	
	Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

	
	Руководящие работники и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

	
	Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок



Вопрос №5 Начало формы
При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В?
	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра

	
	В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V



Вопрос №6 Начало формы
В каких целях допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на ВЛ?
	
	Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение

	
	Только для определения визуального расстояния до опоры ВЛ

	
	Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение



Вопрос №7 Начало формы
Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?
	
	Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта

	
	Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал

	
	Разрешение дает административно-технический персонал

	
	Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно



Вопрос №8 Начало формы
Допускается ли расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением?
	
	Допускается при выполнении неотложных работ, для выполнения которых требуется более 1 часа, с разрешения производителя работ

	
	Допускается, учитывая важность электроустановки в технологическом процессе, с обязательной записью в оперативном журнале

	
	Не допускается



Вопрос №9 Начало формы
Что включает в себя понятие "Наряд-допуск"?
	
	Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей

	
	Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения

	
	Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания

	
	Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение



Вопрос №10 Начало формы
Что не допускается при производстве работ в действующих электроустановках?
	
	Работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее допустимого для данного вида установки

	
	При работе около неогражденных токоведущих частей располагаться таким образом, чтобы эти части находились сзади работника или по обеим сторонам от него

	
	Проведение работ в неосвещенных местах

	
	Не допускается все перечисленное



Вопрос №11 Начало формы
Кто относится к ремонтному персоналу?
	
	Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

	
	Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования

	
	Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

	
	Работники, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках



Вопрос №12 Начало формы
Какие работы могут выполняться на ВЛ по распоряжению одним работником, имеющим II группу по электробезопасности?
	
	Только осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях

	
	Только восстановление постоянных обозначений на опоре

	
	Только замер габаритов угломерными приборами

	
	Все перечисленные работы



Вопрос №13 Начало формы
Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду или распоряжению? 
	
	Допускающий должен проверить подготовку рабочего места

	
	Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде или распоряжении по именным удостоверениям

	
	Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места

	
	Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям

	
	Все перечисленное



Вопрос №14 Начало формы
Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению? 
	
	Первичный на рабочем месте

	
	Вводный 

	
	Целевой

	
	Повторный 



Вопрос №15 Начало формы
Что должно предшествовать началу работ по наряду или по распоряжению? 
	
	Первичный инструктаж на рабочем месте

	
	Вводный инструктаж

	
	Целевой инструктаж

	
	Повторный инструктаж



Вопрос №16 Начало формы
Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады?
	
	Ответственный руководитель работ

	
	Работник, отдающий распоряжение 

	
	Допускающий и производитель работ

	
	Все перечисленные лица 
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Вопрос №17 Начало формы
Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений? 
	
	Ответственный руководитель работ 

	
	Производитель работ

	
	Допускающий

	
	Все перечисленные



Вопрос №18 Начало формы
Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд? 
	
	Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему) 

	
	Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)

	
	Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады

	
	Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады



Вопрос №19 Начало формы
Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение? 

	
	Допускающему и членам бригады (исполнителям)

	
	Производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ

	
	Ответственному руководителю и производителю работ

	
	Производителю работ (наблюдающему) и допускающему



Вопрос №20 Начало формы
При каком условии возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе (после временного ухода из РУ)?
	
	Убедившись лично в наличии плакатов и ограждений на месте производства работ

	
	Убедившись лично в отсутствии напряжения на рабочем месте

	
	После проверки оперативной схемы допускающим

	
	Только с разрешения производителя работ (наблюдающего)



Вопрос №21 Начало формы
Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?
	
	Члены бригады должны быть удалены с рабочего места, а производитель должен ожидать указаний диспетчера

	
	Члены бригады должны быть удалены с рабочего места и у производителя работ (наблюдающего) должен быть изъят наряд

	
	Члены бригады должны сообщить об этом непосредственному руководителю, а производитель работ должен оставаться на рабочем месте



Вопрос №22  Начало формы
Кто осуществляет допуск бригады при работах, выполняемых по наряду-допуску после перерыва?
	
	Допускающий из числа оперативного персонала, находящийся на дежурстве

	
	Работник, выдающий наряд

	
	Производитель работ (наблюдающий)



Вопрос №23 Начало формы
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
	
	"Не включать! Работают люди" 

	
	"Не открывать! Работают люди"

	
	"Работа под напряжением! Повторно не включать!"



Вопрос №24 Начало формы
Какие светильники должны применяться для внутреннего освещения аппаратов во время их осмотра и ремонта? 
	
	Стационарные, во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, огражденными металлическими сетками

	
	Переносные, во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, огражденными металлическими сетками

	
	Во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, устанавливаемые на несгораемый материал с матовым отражением света



Вопрос №25 Начало формы
Допускается ли работа на ВЛ напряжением до 1000 В без снятия напряжения? 
	
	Допускается, если безопасность работника обеспечивается по схеме: провод под напряжением-изоляция-человек-земля и основным защитным средством являются диэлектрические перчатки и изолированный инструмент

	
	Допускается, если безопасность работника обеспечивается по схеме: провод под напряжением-изоляция-человек-земля и основным защитным средством являются изолирующие штанги

	
	Допускается, если безопасность работника обеспечивается по схеме: провод под напряжением-человек-изоляция-земля и его изоляция от земли обеспечивается специальными устройствами соответствующего напряжения



Вопрос №26 Начало формы
Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью?
	
	IV группу

	
	III группу 

	
	II группу



Вопрос №27 Начало формы
Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током? 
	
	Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий

	
	Делятся на 3 класса - первый, второй и третий

	
	Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый

	
	Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй 



Вопрос №28 Начало формы
Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента? 
	
	Выполнять тестирование устройства защитного отключения 

	
	Проверять комплектность и надежность крепления деталей

	
	Проверять исправность цепи заземления у машин I класса

	
	Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт



Вопрос №29 Начало формы
Какой документ выдается персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности? 
	
	Удостоверение установленной формы 

	
	Протокол проверки знаний

	
	Сертификат о прохождении обучения и проверки знаний



Вопрос №30 Начало формы
В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене? 
	
	По истечении срока действия группы по электробезопасности 

	
	В случае утери удостоверения

	
	При повышении группы по электробезопасности

	
	В случае изменения должности



Вопрос №31 Начало формы
Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады? 
	
	Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей 

	
	Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей 

	
	Запись в таблице регистрации целевого инструктажа 
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Тема 4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
Вопрос №1 Начало формы
Какие изолирующие электрозащитные средства относятсяк основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
	
	Электроизмерительные клещи

	
	Диэлектрические галоши

	
	Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

	
	Изолирующие колпаки, покрытия и накладки



Вопрос №2 Начало формы
Какие изолирующие электрозащитные средства относятсяк основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
	
	Диэлектрические перчатки

	
	Диэлектрические галоши

	
	Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

	
	Изолирующие колпаки, покрытия и накладки



Вопрос №3 Начало формы
Какие изолирующие электрозащитные средства относятсяк основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
	
	Ручной изолирующий инструмент

	
	Диэлектрические галоши

	
	Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

	
	Изолирующие колпаки, покрытия и накладки



Вопрос №4 Начало формы
Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?
	
	Допускается

	
	Не допускается

	
	Допускается, при отсутствии внешних повреждений

	
	Допускается, с разрешения непосредственного руководителя



Вопрос №5 Начало формы
Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?
	
	По протоколам эксплуатационных испытаний

	
	По штампу или маркировке на средстве защиты

	
	По записи в Журнале испытаний средств защиты

	
	По внешнему виду средств защиты



Вопрос №6 Начало формы
Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания?
	
	Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской

	
	Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской

	
	Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской

	
	Средство защиты должно быть механически повреждено



Вопрос №7 Начало формы
Каким образом перед применением диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?
	
	Путем скручивания их в сторону пальцев

	
	Путем растяжки и визуального осмотра

	
	Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха

	
	Путем проведения электрических испытаний



Вопрос №8 Начало формы
Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви?
	
	Высотой

	
	Рифленой подошвой

	
	Подкладкой

	
	Цветом



Вопрос №9 Начало формы
Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров?
	
	Они должны быть с ровной поверхностью, разноцветные, шириной до 1 м

	
	Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, разноцветные, длиной до 3 м

	
	Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные с минимальными размерами 500 на 500 мм

	
	Особых требований не предусмотрено



Вопрос №10 Начало формы
Какие плакаты электробезопасности должны быть жестко укреплены на щитах для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением?
	
	Предупреждающие плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ"

	
	Запрещающие плакаты "НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ"

	
	Указательные плакаты "ЗАЗЕМЛЕНО"

	
	Предписывающие плакаты "ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ"



Вопрос №11 Начало формы
Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) должны применяться в закрытых РУ для защиты работающих от отравления или удушения газами, образующимися при горении электроизоляционных и других материалов при авариях и пожарах?
	
	Изолирующие противогазы

	
	Фильтрующие противогазы

	
	Противоаэрозольные респираторы



Вопрос №12 Начало формы
Какие плакаты относятся к запрещающим?
	
	Не включать! Работают люди

	
	Стой! Напряжение

	
	Не влезай! Убьет

	
	Осторожно! Электрическое напряжение



Вопрос №13 Начало формы
Какие плакаты относятся к предупреждающим?
	
	Не включать! Работают люди

	
	Работа под напряжением. Повторно не включать

	
	Заземлено

	
	Осторожно! Электрическое напряжение



Вопрос №14 Начало формы
Какие плакаты относятся к указательным?
	
	Не включать! Работают люди

	
	Работа под напряжением. Повторно не включать

	
	Заземлено

	
	Осторожно! Электрическое напряжение



Тема 5. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве
Вопрос №1 Начало формы
Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на месте происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и прочее)?
	
	Приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия

	
	Вынести пострадавшего из опасной зоны с соблюдением правил собственной безопасности

	
	Приступить к выяснению причины и обстоятельства случившегося

	
	Покинуть опасное место и вызвать профессиональных спасателей



Вопрос №2 Начало формы
Как следует приближаться к пострадавшему, если он лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода?
	
	Широкими шагами

	
	Обычным шагом

	
	Только в диэлектрических ботах или "гусиным шагом" - без отрыва ступней ног от земли и без создания разрыва между стопами

	
	Приближаться к пострадавшему нельзя до снятия напряжения



Вопрос №3 Начало формы
Какие действия выполняются в первую очередь при освобождении пострадавшего от воздействия электрического тока?
	
	Вызвать "Скорую помощь"

	
	Отключить электрооборудование

	
	Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением



Вопрос №4 Начало формы
В какой последовательности следует действовать, если лежащий на землене подает признаков жизни (не шевелится, не кричит и не говорит)?
	
	Немедленно приступить к оценке состояния пострадавшего и, при необходимости, транспортировать его в медицинское учреждение

	
	Поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом, попросить очевидцев вызвать скорую помощь и перенести пострадавшего в помещение

	
	Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников

	
	Попросить очевидцев вызвать скорую помощь, принести защитную маску для искусственного дыхания и холод, а тем временем немедленно приступить к оценке состояния пострадавшего



Вопрос №5 Начало формы
В каких случаях накладывают кровоостанавливающий жгут?
	
	При носовом кровотечении

	
	При большой кровопотери (лужа крови диаметром более метра), независимо от типа кровотечения (венозное или артериальное)

	
	При венозном кровотечении

	
	При ампутации пальцев кисти или стопы



Вопрос №6 Начало формы
Что необходимо предпринять при обнаружении пострадавшего с признаками биологической смерти?
	
	Вызвать полицию и скорую помощь, не перемещать тело, накрыть его тканью, в показаниях отметить, что изначально у пострадавшего имелись признаки биологической смерти

	
	Приступить к реанимации, так как заключение о наступлении смерти имеет право выдать только врач

	
	Переместить тело в удобное для осмотра место, вызвать полицию и скорую помощь

	
	Вызвать полицию и скорую помощь, собрать все вещественные доказательства в одно место



Вопрос №7 Начало формы
В каком случае очевидец происшествия имеет право не приступать к оказанию первой помощи неподвижно лежащему или сидящему пострадавшему?
	
	При отсутствии у пострадавшего сознания

	
	В случаях обнаружения признаков перелома ребер

	
	В случаях обнаружения признаков клинической смерти

	
	В случаях обнаружения признаков биологической смерти



Вопрос №8 Начало формы
Что необходимо предпринять, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?
	
	Повернуть пострадавшего на живот

	
	Поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом

	
	Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников

	
	Приступить к реанимации и вызвать скорую помощь



Вопрос №9 Начало формы
В какой последовательности следует действовать, если у пострадавшего нет сознания, но есть пульс на сонной артерии?
	
	Придать пострадавшему удобное положение, подложив под его голову подушку, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь

	
	Вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников

	
	Повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, приложить холод к голове

	
	Приступить к реанимации и вызвать скорую помощь



Вопрос №10 Начало формы
Какое соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной вентиляции является оптимальным при проведении непрямого массажа сердца?
	
	30:2

	
	5:1

	
	15:2

	
	4:1



Вопрос №11 Начало формы
Что необходимо предпринять, если при проведении непрямого массажа сердца появился хруст в области ребер?
	
	Больше не прикасаться к пострадавшему и ждать прибытия медицинских работников

	
	Уменьшить глубину и силу надавливаний и продолжить непрямой массаж сердца с тем же ритмом

	
	Уменьшить ритм надавливаний и продолжить непрямой массаж сердца с той же глубиной надавливаний

	
	Прекратить непрямой массаж сердца и ограничиться искусственной вентиляцией легких



Вопрос №12 Начало формы
Что недопустимо делать при проведении вдоха способом "изо рта в рот"?
	
	Запрокидывать голову пострадавшего и удерживать ее до окончания проведения вдоха

	
	Проводить вдох в момент нажатия на грудину пострадавшего

	
	При вдохе зажимать нос пострадавшего

	
	Очень плотно прижиматься к губам пострадавшего или прижимать защитную маску к лицу пострадавшего



Вопрос №13 Начало формы
В какой последовательности следует действовать, если пострадавший находится без сознания более 4-х минут, но у него есть пульс на сонной артерии?
	
	Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, приложить к голове холод

	
	Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, обеспечить удобное положение, подложив под голову сверток из одежды, вызвать скорую помощь

	
	Убедиться в наличии пульса на сонной артерии и срочно доставить пострадавшего в стационар на любом попутном автотранспорте

	
	Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников



Вопрос №14 Начало формы
Что недопустимо делать, если у пострадавшего термические ожоги с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей? 
	
	Только смазывать ожог йодом, зеленкой, мазями или присыпать крахмалом

	
	Только смазывать маслом или вазелином

	
	Только промывать место ожога холодной водой или прикладывать  к поврежденной коже снег или холод

	
	Все перечисленные действия



Вопрос №15 Начало формы
Какие действия недопустимы в случаях ранения глаз?
	
	Промывать водой колотые и резаные раны глаз и век и удалять торчащие из глаза инородные предметы

	
	Укладывать пострадавшего с ранением глаз на спину

	
	Накрывать чистой салфеткой пострадавший глаз и фиксировать повязкой оба глаза

	
	Вызывать скорую помощь



Вопрос №16 Начало формы
В какой последовательности следует передавать информацию при вызове скорой помощи и спасательных служб?
	
	Назвать себя, свою должность, имя пострадавшего, адрес, характер несчастного случая, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), время вызова, спросить, кто принял вызов

	
	Сообщить адрес места происшествия, характер несчастного случая, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), назвать себя и время вызова, спросить, кто принял вызов

	
	Назвать себя и спросить, кто принял вызов, сообщить характер несчастного случая, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), сообщить адрес места происшествия и время вызова

	
	Сообщить характер несчастного случая, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), назвать себя и время вызова, назвать адрес места происшествия



Вопрос №17 Начало формы
В какой из указанных ситуаций единственному очевидцу несчастного случая следует сначала оказать первую помощь пострадавшему и только затем приступить к вызову скорой помощи?
	
	Только в случае клинической смерти

	
	Только при развитии комы

	
	Только при сильном кровотечении

	
	Во всех перечисленных случаях
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Практические задания/задачи: 
1. Выполняя работы на сборочно-сварочном участке, электромонтёр нарушил требования ОТ и ТБ и коснулся рукой неизолированной фазы сети с глухозаземленной нейтралью. Оценить опасность поражения человека электрическим током, если известны: напряжение сети - Uсети, сопротивление нейтрали сети - R0, сопротивление обуви человека - Rобуви и сопротивление пола - Rпола.
Для решения поставленной задачи вам необходимо: 
1) начертить схему сети,
2)  рассчитать силу тока через человека, 
3) сравнить полученное значение с табличным значением – характеристикой действий тока, - и сделать вывод: какую опасность представляет данный ток для человека.
Какие требования электробезопасности были нарушены?

	Вариант 
	Uсети, В
	R0, Ом
	Условия среды
	Rобуви, Ом
	Rпола, Ом

	1
	220 
	8
	нормальные
	30000
	50000

	2
	380 
	4
	нормальные
	40000
	45000

	3
	660 
	2
	нормальные
	25000
	60000

	4
	220 
	8
	неблагоприятные
	100
	1000

	5
	380 
	4
	неблагоприятные
	50
	2000

	6
	660 
	2
	неблагоприятные
	1000
	500

	7
	220 
	8
	нормальные
	45000
	75000

	8
	380 
	4
	нормальные
	25000
	100000

	9
	660 
	2
	нормальные
	35000
	60000

	10
	220 
	0
	неблагопритные
	5000
	5000



2. При выполнении задания на территории предприятия электромонтёр нарушил требования ОТ и ТБ и коснулся рукой неизолированной фазы трехпроводной трехфазной сети с изолированной нейтралью. Оценить опасность поражения человека электрическим током, если известны: напряжение сети - Uсети, сопротивление изоляции проводов относительно земли – Rиз, сопротивление обуви человека - Rобуви и сопротивление пола - Rпола.
Для решения поставленной задачи вам необходимо: 
1) начертить схему сети,
2)  рассчитать ток через человека, 
3) сравнить полученное значение с табличным значением – характеристики действий тока - и сделать вывод: какую опасность представляет данный ток для человека.
Какие требования электробезопасности были нарушены?

	Вариант 
	Uсети, В
	Условия среды
	Rобуви, Ом
	Rпола, Ом
	Rизоляции, Ом

	11
	220 
	нормальные
	30000
	50000
	70000

	12
	380 
	нормальные
	40000
	45000
	65000

	13
	660 
	нормальные
	25000
	60000
	60000

	14
	220 
	неблагоприятные
	100
	1000
	55000

	15
	380 
	неблагоприятные
	50
	2000
	50000

	16
	660 
	неблагоприятные
	1000
	500
	55000

	17
	220 
	нормальные
	45000
	75000
	80000

	18
	380 
	нормальные
	25000
	100000
	75000

	19
	660 
	нормальные
	35000
	60000
	70000

	20
	220 
	неблагопритные
	5000
	5000
	55000



3. При выполнении работ в производственном помещении электромонтёр нарушил требования ОТ и ТБ и коснулся руками двух неизолированных фаз сети с глухозаземленной нейтралью (фаза А и В). Оценить опасность поражения человека электрическим током, если известны: напряжение сети - Uсети, сопротивление нейтрали сети - R0, сопротивление обуви человека - Rобуви и сопротивление пола - Rпола.
Для решения поставленной задачи вам необходимо: 
1) начертить схему сети,
2)  используя необходимые данные, рассчитать силу тока через человека, 
3) сравнить полученное значение с табличным значением – характеристикой действий тока, - и сделать вывод: какую опасность представляет данный ток для человека.
Какие требования электробезопасности были нарушены?

	Вариант 
	Uсети, В
	R0, Ом
	Условия среды
	Rобуви, Ом
	Rпола, Ом

	1
	220 
	8
	нормальные
	30000
	50000

	2
	380 
	4
	нормальные
	40000
	45000

	3
	660 
	2
	нормальные
	25000
	60000

	4
	220 
	8
	неблагоприятные
	100
	1000

	5
	380 
	4
	неблагоприятные
	50
	2000

	6
	660 
	2
	неблагоприятные
	1000
	500

	7
	220 
	8
	нормальные
	45000
	75000

	8
	380 
	4
	нормальные
	25000
	100000

	9
	660 
	2
	нормальные
	35000
	60000

	10
	220 
	0
	неблагопритные
	5000
	5000
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ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Критерии оценки правильности тестовых заданий: 
количественным критерием оценки правильности выполнения теста служит процент выполнения теста, представляющий собой отношение количества набранных студентом баллов к максимальному числу баллов.

	Оценка
	Критерии оценки ответа студента

	«Отлично»
	Набрано 90-100% баллов.

	«Хорошо»
	Набрано 75-89,99% баллов

	«Удовлетворительно»
	Набрано 60-74,99 % баллов

	«Неудовлетворительно»
	Процент набранных баллов составляет менее 59%.




Критерии оценки за выполнение практического задания.

	Оценка
	Критерии

	«Отлично»
	Показал полное знание технологии выполнения задания: схема начерчена правильная, выплнена аккуратно; расчеты грамотные, оформлены правильно; вывод сделан правильный; требования ЭБ определены грамотно. 
Продемонстрировал умение применять теоретические знания/правила выполнения/технологию при выполнении задания.
Уверенно выполнил действия согласно условию задания.

	«Хорошо»
	Задание в целом выполнил, но допустил неточности.
Показал знание технологии/алгоритма выполнения задания, но недостаточно уверенно применил их на практике.
Выполнил норматив на положительную оценку. 

	«Удовлетворительно»
	Показал знание общих положений, задание выполнил с ошибками.
Задание выполнил на положительную оценку, но превысил время, отведенное на выполнение задания. 

	«Неудовлетворительно»
	Не выполнил задание.
Не продемонстрировал умения самостоятельного выполнения задания.
Не знает технологию/алгоритм выполнения задания.
Не выполнил норматив на положительную оценку.



Общая оценка по дисциплине выставляется как средняя арифметическая оценка по результатам двух заданий, округленная по законам математики до ближайшего целого числа.
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