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1. 
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых образовательных результатов профессионального модуля ПМ.В.04 Выполнение работ по профессии 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"
 программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по профессиональному модулю ПМ.В.04 Выполнение работ по профессии 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" являются:
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 27 октября 2023 г. № 797;
программа профессионального модуля ПМ.В.04 Выполнение работ по профессии 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования".

Комплект оценочных средств содержит: 
- Паспорт комплекта оценочных средств.
- Экзаменационный пакет кандидата.
- Пакет эксперта-экзаменатора.

В Экзаменационный пакет кандидата входят: 
[bookmark: _Hlk241766850]1. Комплексное практическое задание №1, состоящее из модулей  А и модуля В (для оценки сформированности ПК 4.1, ПК 4.2, 4.3):
- задание;
- условия выполнения задания;
2. Инструкция для кандидата по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.
В Пакет эксперта-экзаменатора входят:
1. Комплексное практическое задание № 1 (из Экзаменационного пакета кандидата).
2.Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности.
3. Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.
4. Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.
Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной кандидатом деятельности и характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.
Для оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю ПМ.В.04 Выполнение работ по профессии 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"проводится экзамен (квалификационный экзамен).
Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по профессиональному модулю установлено пороговое значение показателя, при котором принимается положительное решение, констатирующее сформированность ПК и освоение кандидатом ВПД, – не менее  70%. 
При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю, принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол квалификационного экзамена и в сводные оценочные таблицы, подписываются всеми членами аттестационно-квалификационной комиссии. 
В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, определения и сокращения:
Заданные условия – условия, заданные в рамках задачной формулировки конкретного практического задания. (общие данные, схемы строительной конструкции и т.д.).
Установленные требования – требования, установленные нормативно-регламентирующими документами (ГОСТ, СНиП и т.д.).
ВД – вид деятельности;
ПК – профессиональная компетенция;
ПМ – профессиональный модуль.

2 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Вид деятельности  

Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок
2.2. Предметы оценивания 
	ПК 4.1
	Выполнение  слесарно-сборочных  и  электромонтажных  работ  при  эксплуатации
электрооборудования  и  электросетей  до  1000  В  промышленных  и  гражданских зданий.

	 ПК 4.2
	Выполнение проверки, регулировки и несложного ремонта электрооборудования до 1000В.                                                                                                                                                                  ПК 4.3     Осуществлять осмотры и техническое обслуживание электрооборудования
согласно технологическим картам.
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2.3 Итоговые образовательные результаты по ПМ, 
предъявляемые к оценке, показатели, критерии и инструменты их оценки

	Предмет(ы)
оценивания
	Объект(ы) оценивания
	Показатели оценки
	Критерии оценки  показателей
	Инструмент оценки

	ПК 4.1. Выполнение  слесарно-сборочных  и  электромонтажных  работ  при  эксплуатации
электрооборудования  и  электросетей  до  1000  В  промышленных  и  гражданских зданий.
	Процесс деятельности



	Оценка действий по выполнению слесарных  операций,
применению инструментов   и приспособлений.


	Последовательность и полнота выполнения  работ по обеспечению безопасности 
Правильность выбора инструмента, приспособлений и оборудования;
Качество слесарных и слесарно-сборочных работ;
 Правильность выполнения работ по  монтажу и ремонту открытых электропроводок.   
	Комплексное практическое задание № 1. 

	ПК4.2.  Выполнение проверки, регулировки и несложного ремонта электрооборудования до
1000 В.
	Процесс деятельности






	Проявляется в выполнении электромонтажных работ  с применением принципиальных и монтажных схем.
	
Чтение монтажных и принципиальных схем.
Правильность снятия изоляции с проводов, закрепление изоляции, обслуживание токоведущей жилы.
Умение выполнять монтаж и ремонт открытых электропроводок и электромонтажных соединений.
	Комплексное практическое задание № 1. 

	ПК 4.3.  Осуществлять осмотры и техническое обслуживание электрооборудования
согласно технологическим картам.
	Процесс деятельности

	Проявляется в навыках эксплуатации, поверки и  настройки электроизмерительных приборов.
	Последовательность и полнота действий по применению, поверке и настройке электроизмерительных приборов.
	Комплексное практическое задание № 1.




2.4 Требования к кадровому обеспечению процедуры оценивания

	Кадровое обеспечение
	Характеристика

	Эксперт-экзаменатор
	Представитель работодателя:  

	Эксперт-экзаменатор
	Представитель работодателя: 

	Эксперт-экзаменатор
	Преподаватель по профилю программы, не осуществляющий подготовку по данному ПМ

	Эксперт-экзаменатор
	Преподаватель по профлю программы, не осуществляющий подготовку по данному ПМ
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3 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  ПАКЕТ  КАНДИДАТА

КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ № 1

Задание для оценки сформированности:
	ПК 4.1
	Выполнение  слесарно-сборочных  и  электромонтажных  работ 
 при  эксплуатации
электрооборудования  и  электросетей 
 до  1000  В  промышленных  и  гражданских зданий.

	 ПК 4.2
	Выполнение проверки, регулировки
 и несложного ремонта
 электрооборудования
 до 1000В.                                                                                                                                                                       ПК 4.3      ПК 4.3 Осуществлять осмотры и 
техническое обслуживание
 электрооборудования
согласно технологическим картам.



Задание:

Вводные данные (Кейс-ситуация)
В административно-бытовом корпусе (АБК) промышленного предприятия (или на 3-м этаже гражданского здания — бизнес-центра) в результате перепланировки требуется перенести силовой распределительный пункт (РП) и организовать новую линию освещения. 
Техническое задание:
1. Демонтировать старый металлический щиток (400х300х150 мм).
2. Разметить и установить новую пластиковую оболочку (щит) ЩРн-П-24 модулей на новом месте (высота установки 1,7 м от уровня пола).
3. Выполнить ввод кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 в щит через штатные сальники.
4. Произвести внутренний монтаж: установить DIN-рейки, 2 автоматических выключателя (16А и 10А), 1 УЗО (тип А, 25А/30мА) и 4 модульные розетки на DIN-рейку.
5. Выполнить сборку схемы распределительного щита согласно предоставленному эскизу (однофазная сеть, разделение групп освещения и розеточной сети).
6. Организовать новую линию освещения: проложить участок кабель-канала (25х16 мм) длиной 8 метров по бетонной стене, установить 3 потолочных светильника типа «Армстронг» и подключить их параллельно.
7. Провести пусконаладочные работы и измерение сопротивления изоляции линии мегаомметром (имитация).
Ограничения: Работа выполняется строго с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Этап 1. Организационно-подготовительный (30 минут)
Оцениваемые навыки: Планирование, чтение схем, выбор СИЗ и инструмента.
1. Инструктаж: Пройти устный инструктаж на рабочем месте, расписаться в журнале.
2. Анализ документации: Изучить предоставленную однострочную схему электроснабжения. Определить номиналы защитных аппаратов исходя из нагрузки (освещение — 0,5 кВт, розетки — 2,0 кВт).
3. Подбор инструмента и СИЗ: Составить перечень необходимых слесарных инструментов (перфоратор, уровень, нож монтерский, инструмент для снятия изоляции, отвертки) и электромонтажных принадлежностей. Выбрать и надеть соответствующие СИЗ (спецодежда, очки, диэлектрические перчатки, ботинки).

Этап 2. Слесарно-подготовительные работы (90 минут)
Оцениваемые навыки: Разметка, работа с металлом и пластиком, механическая сборка.
1. Разметка: Выполнить разметку на стене для установки пластикового щита с использованием уровня и рулетки. Разметить трассу прокладки кабель-канала.
2. Монтаж оболочки: Произвести сверление отверстий под дюбели (бетонная стена). Закрепить корпус щита на стене.
3. Подготовка кабель-канала: Выполнить резку кабель-канала в размер (8 метров + 10% на повороты), зачистить заусенцы. Выполнить резку крышки кабель-канала под углом 45 градусов для стыковки в углах (внутренний и внешний).
4. Монтаж трассы: Закрепить основание кабель-канала на стене. Установить соединители и угловые элементы.


Этап 3. Электромонтажные работы (150 минут)
Оцениваемые навыки: Сборка схем, оконцевание жил, монтаж модульного оборудования.
1. Ввод кабеля: Завести кабель ВВГнг-LS в щит через сальниковый ввод, обеспечив необходимый запас жил.
2. Внутренний монтаж щита: 
· Установить DIN-рейки и замкнуть их.
· Смонтировать автоматические выключатели, УЗО и розетки на DIN-рейку.
· Выполнить шинирование (сборку на гребенчатые шину или перемычки) вводных клемм.
3. Оконцевание и подключение: 
· Снять внешнюю оболочку кабеля и изоляцию с жил без повреждения токопроводящей части.
· Опрессовать или оконцевать жилы наконечниками НШВИ.
· Подключить жилы к клеммам автоматов и УЗО согласно схеме (фаза L, ноль N, проводник PE). Проверить надежность затяжки винтовых зажимов.
4. Монтаж оконечных устройств: Установить светильники в потолочную ячейку, закрепить их. Завести концы кабелей из кабель-канала в подрозетники (имитация).

Этап 4. Контрольно-измерительные и пусконаладочные работы (60 минут)
Оцениваемые навыки: Работа с КИП, поиск ошибок монтажа.
1. Проверка монтажа: Провести визуальный осмотр. Проверить схему на соответствие ПУЭ (отсутствие касания оголенных частей, правильность цветности проводов).
2. Имитация измерений: Продемонстрировать эксперту порядок подключения мегаомметра для измерения сопротивления изоляции между фазой и нулем, фазой и землей, нулем и землей (на обесточенной линии). Объяснить, какие показания считаются допустимыми.
3. Функциональная проверка: Произвести включение вводного аппарата. Проверить работоспособность схемы под нагрузкой (включение тестовой лампы в розетку и выключателя освещения). Проверить срабатывание УЗО нажатием кнопки «ТЕСТ».


Этап 5. Уборка рабочего места и отчетная документация (30 минут)
1. Убрать рабочее место, сдать инструмент.
2. Заполнить «Журнал учета выполнения работ» или наряд-допуск (бланк), указав фактически выполненные объемы, время и выявленные особенности монтажа.

Критерии оценки (Максимум — 100 баллов)
	№
	Критерий
	Макс. балл

	1
	Соблюдение охраны труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ). Правильный подбор и использование СИЗ, культура производства, отсутствие замечаний по ТБ.
	20

	2
	Качество слесарных операций. Точность разметки, отсутствие сколов при резке кабель-канала, надежность крепления щита к стене.
	15

	3
	Качество электромонтажа. Аккуратность укладки проводов в щите, отсутствие подрезов токопроводящих жил, правильная затяжка контактов, соблюдение цветовой маркировки.
	25

	4
	Правильность сборки схемы. Соответствие монтажа предоставленной схеме, логичность компоновки модульного оборудования.
	20

	5
	Работа с контрольно-измерительными приборами. Грамотная имитация работы с мегаомметром, понимание физического смысла измерений.
	10

	6
	Результат (Функционал). Готовая линия освещения работает, УЗО срабатывает, короткого замыкания при включении нет.
	10


ИТОГО: 100 баллов. Оценка «отлично» — 90–100 баллов; «хорошо» — 75–89 баллов; «удовлетворительно» — 60–74 балла.
Материально-техническое обеспечение: Щит пластиковый, DIN-рейки, автоматы 16А/10А, УЗО 25А/30мА, кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (10 м), кабель-канал 25х16 (10 м), светильники, подрозетники, СИЗ, перфоратор, уровень, набор диэлектрического инструмента, мегаомметр (в учебных целях — мегаомметр на 500В или имитатор).
Норма времени на одного кандидата:
- 360 минут. 
Место проведения квалификационного экзамена:
ГБПОУ «ПГК»,  электромонтажная мастерская 





Инструкция для кандидата 
по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

1. Прибыв на экзамен, зарегистрируйтесь у секретаря аттестационно- квалификационной комиссии.
2. Получите «Экзаменационный пакет кандидата».
3. Прослушайте инструктаж по выполнению практических заданий.
4. Изучите содержание «Экзаменационного пакета кандидата».
5. Выполните практические задания в установленное время (указано в условиях выполнения задания), соблюдая правила охраны труда и установленный порядок ведения работ.
6. Во время выполнения задания Вам предоставляется возможность получить консультации у членов аттестационно-квалификационной комиссии по следующим вопросам:
- неисправность оборудования;
- некомплектность «Экзаменационного пакета кандидата» (электронный вариант бланков для заполнения, материал, предусмотренный условиями выполнения практических заданий);
- некомплектность или отсутствие расходных материалов;
- необходимость посещения туалетной комнаты;
- необходимость сделать срочный телефонный звонок;
- ухудшение самочувствия.
7. По завершению комплексного практического задания отчитайтесь членам аттестационно-квалификационной комиссии (сдайте работу на экспертизу).
8. Приведите в порядок рабочее место.












4. ПАКЕТ ЭКСПЕРТА – ЭКЗАМЕНАТОРА

	Комплексное практическое задание № 1 

	Инструментарий оценки комплексного практического задания № 1 (показатели, критерии оценки, сводные оценочные таблицы результатов сформированности профессиональных компетенций).


	Сводная оценочная таблица результатов освоения ОВД.

	Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

	Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю. 
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Сводная оценочная таблица результатов сформированности
ПК 4.1 

	№
п/п
	Ф.И.О.
кандидата
	Показатель
	Набрано баллов
	%  выполнения
	Заключение
о сформированности ПК 4.1

	
	
	Критерий 4.1.1
	Критерий 4.1.2
	Критерий 41.3
	Критерий 4.1.4
	
	
	
	
	

	Макс. кол-во баллов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

                                                                                                       
Дата проведения:        «____»  ____________20___г.



[bookmark: _Hlk241827767]Сводная оценочная таблица результатов сформированности
ПК 4.2 

	№
п/п
	Ф.И.О.
кандидата
	Показатель  
	Набрано баллов
	%  выполнения
	Заключение
о сформированности ПК 4.2

	
	
	Критерий 4.2.1
	Критерий 42.2
	Критерий 4.2.3

	
	
	

	Макс. кол-во баллов
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	



Сводная оценочная таблица результатов сформированности
ПК 4.3 

	№
п/п
	Ф.И.О.
кандидата
	Показатель  
	Набрано баллов
	%  выполнения
	Заключение
о сформированности ПК 4.3

	
	
	Критерий 4.2.1
	
	

	
	
	

	Макс. кол-во баллов
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	



























Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

                                                                                                       
Дата проведения:        «____»  ____________20___г.





Сводная оценочная таблица
результатов освоения ОВД

Наименование ПОО: ГБПОУ «ПГК»
Дата проведения: «____» ____________ 20___ года

	№
п/п
	Ф.И.О.
кандидата
	Итоги
сформированности ПК 3.1.
	Итоги
сформированности ПК 3.2.
	Итоги
освоения ОВД

	
	
	Фактическое количество набранных баллов
	%  выполнения
	Заключение о сформированности ПК 3.1.
	Фактическое количество набранных баллов
	%  выполнения
	Заключение о сформированности ПК 3.2.
	Фактическое количество набранных баллов
	%  выполнения
	Заключение об освоении ВПД

	
	Макс. кол-во баллов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________







Условия положительного/отрицательного заключения 
по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

ОВД считается освоенным при получении положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции. 
Для положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции и об освоении ОВД установлено пороговое значение суммарной оценки – не менее 70% от максимально возможного значения. 
При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю принимается решение «ОВД не освоен».

Таблица 1 
Оценочная шкала сформированности ПК 4.1-4.3 и ОВД 

	Доля (в %) от максимального возможного количества баллов
	< 70 %
	≥ 70 %

	Заключение о сформированности ПК 
	ПК, ОВД  не сформирована
	ПК, ОВД  сформирована



Для принятия положительного решения об освоении ОВД кандидат должен набрать минимально установленное количество баллов для каждой оцениваемой профессиональной компетенции, соответствующей данному ОВД.
Для перевода значения оценки освоения ОВД  в пятибалльную оценочную шкалу применяется Таблица 2.
Таблица 2.
Таблица перевода
значения оценки освоения ПК и ОВД в пятибалльную шкалу
	Доля  набранных баллов (в %) от максимального возможного количества баллов
	Оценка
в пятибалльной
шкале

	< 70 %
	«неудовлетворительно»

	от 70 до 79 %
	«удовлетворительно»

	от 80 до 89 %
	«хорошо»

	≥ 90 %
	«отлично»







Инструкция для эксперта-экзаменатора
по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

1. Перед началом экзамена пройдите инструктаж у председателя аттестационно-квалификационной комиссии, во время которого будут уточнены Ваши функции в процедуре оценки.
2. Ознакомьтесь с практическими заданиями для кандидатов, оцениваемыми компетенциями, показателями и критериями оценки результата по каждому практическому заданию, входящему в Пакет эксперта-экзаменатора.
3. Оцените выполнение заданий по установленным критериям и занесите результаты в таблицы.
4. Заполните в соответствии с оценочной шкалой сводную оценочную таблицу результатов освоения ОВД, примите консолидированное решение об освоении обучающимся данного ОВД.
5. Примите совместно с другими членами комиссии решение о выдаче (отказе в выдаче) квалификационного аттестата.
6. Поставьте личную подпись в сводных таблицах и в протоколе квалификационного экзамена по данному профессиональному модулю.



